Приложение 2

к приказу министерства труда   
и социального развития

Краснодарского края

от 05.06.2020 № 709

«Приложение 3

к Порядку проведения мониторинга   
доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

**ПАСПОРТ**

**ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УЛИЦЫ**

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Принадлежность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

**Заключение о доступности улицы[[1]](#footnote-1)**

(нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень  доступности объекта | Доступность объекта  для отдельных категорий инвалидов | | | |
| К | О | С | Г |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

**Общие рекомендации по обеспечению доступности улицы**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Приложения на \_\_\_\_ листах

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Дата составления Паспорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность лица, составившего Паспорт подпись Ф.И.О.

**Приложение № \_\_\_\_\_**

к паспорту доступности для инвалидов улицы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Тротуар № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доступность элементов тротуара для инвалидов[[2]](#footnote-2):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов тротуара | | Степень доступности  (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
| К | О | С | Г |
| Полоса движения | |  |  |  |  |
| Лестница | |  |  |  |  |
| Пандус, дублирующий лестницу | |  |  |  |  |
| Безопасность препятствий на пути движения | |  |  |  |  |
| Съезд на проезжую часть по ходу движения | в начале улицы |  |  |  |  |
| в конце улицы |  |  |  |  |
| Съезд проезжую часть на противоположную сторону | в начале улицы |  |  |  |  |
| в конце улицы |  |  |  |  |

**Заключение о доступности тротуара №** \_\_\_\_\_(нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень доступности | Доступность для отдельных категорий | | | |
| К | О | С | Г |
| Доступен |  |  |  |  |  |
| Недоступен |  |  |  |  |  |

**Рекомендации по обеспечению доступности тротуара №** \_\_\_\_\_

| Элементы тротуара | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| Полоса движения |  |
| Лестница на пути движения |  |
| Пандус, дублирующий лестницу |  |
| Съезд с тротуара на проезжую часть |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту доступности

для инвалидов улицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование элемента тротуара | Категории инвалидов | Нормативные требования[[3]](#footnote-3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | |
| Полоса движения | | | |
| Ширина пути | К | не менее 1,2 м | п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 |
| Ровное твердое не скользкое покрытие | К, О, С | наличие | п. 4.1.11СП 59.13330.2012 |
| Толщина шва при перекрытии из плит | К, О | не более 1,5 см | п. 4.1.11 СП 59.13330.2012 |
| Продольный уклон | К | не более 5 % | п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5 см | п. 4.1.9 СП 59.13330.2012 |
| Тактильные средства на покрытии тротуара, выполняющие предупредительную функцию, шириной 0,5–0,6 м не менее чем за 0,8 м до препятствия | С | наличие | п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 |
| Лестница на пути движения | | | |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие | п. 5.2.15 СП 59.13330.2012 |
| Рельефная тактильная полоса за 0,8 м перед маршем вверху и внизу шириной 0,5 – 0,6 м | С | наличие | п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 |
| Контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Пандус, дублирующий лестницу | К | наличие | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| длина марша пандуса | К | не более 9,0 м | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20  (5 %) | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее  1,5 х 1,5 м | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| на высоте | К | 0,7 м | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| на высоте | О | 0,9 м | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Подъемное устройство при высоте подъема более 3,0 м | К | наличие | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| Съезд с тротуара на проезжую часть | К | наличие | п. 4.1.5 СП 59.13330.2012 |
| ширина | К | не менее 1,5 м | п. 5.1.5 СП 59.13330.2016 |
| уклон | К | не более 10 % | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 |
| перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 |

».

Начальник отдела организации

безбарьерной среды А.А. Корзухина

1. Заключение о доступности улицы осуществляется на основании анализа состояния доступности отдельных ее элементов (тротуары, указанные в приложениях к настоящему паспорту доступности и которые являются неотъемлемой его частью) с учетом возможности организации беспрерывного маршрута (маршрутов) движения по ней, доступного для отдельных категорий инвалидов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заключение о степени доступности делается на основании оценки соответствия элементов объекта установленным нормативным требованиям доступности для инвалидов. Нормативные требования к элементам тротуара указаны в приложении № 1 к данному паспорту. [↑](#footnote-ref-2)
3. Требования СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». [↑](#footnote-ref-3)